
[image: image1.emf]PAGRINDINĖS KATILO SUDEDAMOSIOS DALYS
(1) katilo korpusas su šilumokaičiu
(2) kuro transporteris su pajungimais prie išorinio transporterio, atbulinės liepsnos jutiklis
(3) pajungimo flanšas su šilumos izoliacija
(4) ciklonas su talpa pelenams (galimi pajungimai iš kairės ir iš dešinės pusės)
(5) ciklono ventiliatorius
(6) automatinė pelenų pašalinimo sistema 
(7) automatikos spinta, skaitmeninis katilo procesų valdymo ekranas 

(7a) valdymo pultas

(8) automatinis katilo dumtraukių pneumatinis  valymas  (papildoma funkcija)
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DUOMENYS EKO-CKS Multi:
· [image: image7.emf]Katilas skirtas deginti medienos skiedras G30-G50 dydžius. Gali būti modernizuotas medžio granulių deginimui. Skiedros reikalauja specialaus pripažinimo CENTROMETAL (skiedros testuojamos laboratorijoje).
· Didžiausias leistinas drėgmės kiekis kure yra 35% (W35). Katilai skirti montuoti uždaroje arba atviroje centrinio šildymo sistemose.
· Galingumo diapazonas: 160-580 kW.
· Pakeitus kuro tipą, dydį arba pakitus kuro drėgmės laipsniui butina padaryti sistemos korekciją. Valdymo automatikoje yra iš anksto nustatyti parametrai atskiroms kuro rūšims.
· Elektros srovė 380/400V.
· Katilo įranga:
· skaitmeninis katilo reguliavimas, kuris kontroliuoja katilo veikimą, valdo transporterį tiekiantį  katilui kurą (yra galimybė valdyti iki dviejų papildomų transporterių ir maišytuvą kuro talpoje).
· liambda zondas.
· automatinis kuro tiekimas į degiklį sraigtinio transporterio pagalba, automatinis kuro uždegimas, automatinis pelenų išvalymas.
· išmetamųjų dujų ventiliatorius, ciklonas.
· turbuliatoriai išmetamosiuose vamzdžiuose, katilo apsauga nuo perkaitimo, apsauga nuo ugnies,atbulinės liepsnos jutiklis,ugnies gesinimo vožtuvas.
· Papildomi priedai:


- Konteineris skiedroms su maišytuvu ir transporteriu.
· Papildoma įranga:
· automatinis katilo dumtraukių pneumatinis  valymas.
· automatika nuotolinam katilo/ų valdymui.
· kuro transportavimo įranga tarp kuro talpos ir katilo kuro padavimo transporterio.
· Tinkamai suprojektuoti katilo šilumokaičio gabaritai suteikia katilui aukštą naudingumo koeficientą. 
· Maksimalus katilo darbinis slėgis 3Bar. 
· Transportavimui pateikiamas atskiras katilo korpusas, ventiliatorius su ciklonu, dėžė automatiniam pelenų pašalinimui, nusodintuvas su šilumos izoliacija, automatikos spinta su skaitmeniniu katilo valdymo pultu. 
· Katilas pagamintas pagal Europos standartą EN 303-5:2012.
	EKO-CKS Multi
	
	160
	210
	260
	320
	440
	580

	Katilo galingumas
	(kW)
	160
	210
	260
	320
	440
	580

	Galingumo moduliacija
	(kW)
	48-160
	63-210
	78 - 260
	96 - 320
	132-440
	174 - 580

	Paduodamo/grąžinamo vamzdžio skersmuo
	(DN)
	80
	80
	80
	80
	125
	125

	Maksimali temperatūra
	(°C)
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	Maksimalus darbinis slėgis
	(bar)
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Katilo gylis A
	(mm)
	3670
	3670
	4020
	4020
	4500
	4500

	Katilo plotis B
	(mm)
	1800
	1905
	2000
	2145
	2470
	2470

	Katilo aukštis C
	(mm)
	2140
	2400
	2460
	2460
	2570
	2870
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ŠILDYMO ĮRANGA VEIKIANTI SU MEDIENOS SKIEDROMIS IR DROŽLEMIS 160 - 580 kW
	Katilas EKO-CKS Multi

	Kodas
	Nuotrauka
	Pavadinimas
	Kaina EUR be PVM
	Kaina EUR su PVM

	14544
	[image: image2.emf]
	EKO-CKS Multi 160 (komplektas)
	15000,00
	18150,00

	14545
	
	EKO-CKS Multi 210 (komplektas)
	17000,00
	20570,00

	14546
	
	EKO-CKS Multi 260 (komplektas)
	18000,00
	21780,00

	14547
	
	EKO-CKS Multi 320 (komplektas)
	21000,00
	25410,00

	14548
	
	EKO-CKS Multi 440 (komplektas)
	26000,00
	31460,00

	14549
	
	EKO-CKS Multi 580 (komplektas)
	30000,00
	36300,00

	Automatinė katilo dumtraukių pelenų šalinimo sistema


	Kodas
	Nuotrauka
	Pavadinimas
	Kaina EUR be PVM
	Kaina EUR su PVM

	25255
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	Pneumatinė pelenų šalinimo sistema           EKO-CKS Multi 160
	2900,00
	3509,00

	25242
	
	Pneumatinė pelenų šalinimo sistema        EKO-CKS Multi 210-320
	3600,00
	4356,00

	25243
	
	Pneumatinė pelenų šalinimo sistema              EKO-CKS Multi 440
	4600,00
	5566,00

	25256
	
	Pneumatinė pelenų šalinimo sistema            EKO-CKS Multi 580
	6200,00
	7502,00

	Maišytuvas skiedroms su transporteriu 2 m


	Kodas
	Nuotrauka
	Pavadinimas
	Kaina EUR be PVM
	Kaina EUR su PVM

	25225
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	- patalpai 2 x 2 m
	3300,00
	3993,00

	25226
	
	- patalpai 2,5 x 2,5 m
	3350,00
	4053,50

	25227
	
	- patalpai 3 x 3 m
	3400,00
	4114,00

	25228
	
	- patalpai 3,5 x 3,5 m
	3500,00
	4235,00

	25229
	
	- patalpai 4 x 4 m
	3600,00
	4356,00

	25230
	
	Sraigtinis konvejeris skiedroms (už kiekvieną papildomą metrą)
	120,00
	145,20

	Kuro talpos


	Kodas
	Nuotrauka
	Pavadinimas
	Kaina EUR be PVM
	Kaina EUR su PVM

	21320
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	Talpa skiedroms su hidrauliniu maišytuvu ir transporteriu Bio-CSS-H 4,5 m3
	5550,00
	6715,50

	21330
	
	Talpa skiedroms su hidrauliniu maišytuvu ir transporteriu Bio-CSS-H 9,0 m3
	7050,00
	8530,50

	21340
	
	Talpa skiedroms su hidrauliniu maišytuvu ir transporteriu Bio-CSS-H 13,0 m3
	8700,00
	10527,00

	www.austrobaltika.com
	www.centrometal.hr
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